**Quadro1 (v2 Mega, Graupner E-Props):**

#define BattCustomConfig DEFINE\_BATTERY(3, 0, 14.67, 0.86, BM\_NOPIN, 0, 0) // cpin=BM\_NOPIN if no sensor

AREF: 4.98

Diode: 0.86

R1: 14710

R2: 7560

**(v2.1 Mega, unbenutzt):**

AREF:

Diode:

R1: 14710

R2: 7470

**(v2 Mega, unbenutzt):**

AREF: 4.99

Diode: 0.85

R1: 14600

R2: 7470